# **Descriptif type de l'Isoplanel S92**



|  |
| --- |
| *Descriptif* |
| About de plancher constitué d'une planelle isolante de type SEAC-ISOPLANEL S92 ou similaire, composé d'une planelle béton de granulat courant + Isolant pour un R total de 0,92 m²K/W. Les Isoplanel seront posées à la colle. |
|  |

